ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу:
«Об обсуждении Плана природоохранных мероприятий при проведении работ по реставрации объектов культурного наследия Псковской области»

18 апреля 2017 года		
18.00 – Псковская городская Дума

Ведущий публичных слушаний:
Гаврилов Сергей Вячеславович – заместитель Главы города Пскова.
Секретарь публичных слушаний: 
Воинова Любовь Викторовна – и.о. начальника отдела организационной работы и административно-хозяйственной деятельности аппарата ПГД.

По итогам регистрации в зале присутствовало 11 человек.

Слушания организованы и проводятся  согласно Положению о публичных слушаниях и  на основании Постановления Главы города Пскова от 23.03.2017 № 88,  которое  опубликовано в газете «Псковские Новости» 29.03.2017 и размещено на официальном сайте муниципального образования «Город Псков».
3. Целью проведения сегодняшних публичных слушаний является обсуждение Плана природоохранных мероприятий при проведении работ по реставрации объектов культурного наследия Псковской области:
- по проекту «Реставрация с приспособлением к современному использованию объектов культурного наследия Псковской области - «Ансамбль Псковского Кремля: Варлаамовский угол (башни и стены Окольного города)»;
- по проекту «Реставрация с приспособлением к современному использованию объектов культурного наследия Псковской области – «Двор Постникова»;
- по проекту «Реставрация с приспособлением к современному использованию объектов культурного наследия Псковской области – «Поганкины палаты», XVII в., «Здание художественно-промышленной школы им. Фан дер Флита», «Дом Ксендза, XVII в., входящих в состав объединенной зона «Музейный квартал»;
- по проекту «Реставрация с приспособлением к современному использованию объектов культурного наследия Псковской области «Комплекс крепостных сооружений Окольного города: Покровская башня», XV в.
Месторасположение объектов культурного наследия, подлежащих реставрации, - муниципальное образование «Город Псков».
В период с 29.03.2017 по 17.04.2017 было организовано ознакомление жителей города Пскова с материалами публичных слушаний. Предложений и замечаний не поступило.

Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.
	
 Время для выступлений:
-основному докладчику с информацией по вопросу  - до 10 минут;
-для выступления  в процессе  слушаний – 3-5 минут.

С докладом по вопросам слушаний выступила:
	Лапунова Полина Сергеевна – руководитель проекта некоммерческой организации «Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга»
С содокладом выступила Стенина Наталья Владимировна, эколог некоммерческой организации «Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга»

Целью Проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России» является сохранение культурного наследия и его использование в качестве ресурса для экономического и социального развития в ряде регионов Российской Федерации, включая Псковскую область.
Основными задачами Проекта являются:
поддержка сохранности, совершенствование хранения и использования объектов культурного наследия;
повышение институционального потенциала регионов в сфере управления объектами культурного наследия для содействия социально-экономическому развитию областей.
Проект реализуется с привлечением финансовых средств федерального бюджета и займа МБРР.
Кроме того, для реализации Проекта предполагается привлечь средства бюджетов субъектов Российской Федерации, участвующих в Проекте, средства местных бюджетов и частные инвестиции.
Администрации регионов-участников на основании Соглашений о реализации подпроектов с Минкультуры России обеспечат софинансирование Проекта (развитие туристической, инженерной и сервисной инфраструктуры) из средств бюджетов субъектов Российской Федерации и предпримут необходимые меры по софинансированию Проекта из местных бюджетов и средств частных инвестиций.
В соответствии с приоритетами области для участия в проекте был отобран ряд объектов Псковской области.
На сегодняшней повестке дня реализация 4 подпроектов - «Ансамбль Псковского Кремля: Варлаамовский угол (башни и стены Окольного города)» и «Двор Постникова», «Музейный квартал» и «Покровская Башня». Срок реализации все проектов - июнь 2019 г.
Таким образом, непосредственным результатом реализации подпроектов будет спасение от разрушения уникальных объектов культурного наследия, создание условий для их устойчивого существования, будут созданы новые объекты притяжения туристов, что в конечном итоге будет способствовать увеличению туристского потока в Псковскую область и повышению привлекательности Псковской области как уникального на Северо-Западе России центра культурно-познавательного туризма.
Все объекты находятся в бессрочном пользовании Псковского музея-заповедника.
Объекты «Ансамбль Псковского Кремля: Варлаамовский угол (башни и стены Окольного города)» и «Двор Постникова», расположенные на территории Запсковья.
В последнее время в историческом районе Запсковья активно ведутся работы по приспособлению объектов культурного наследия под туристско-рекреационные цели (гостиничные комплексы, развлекательные и досуговые центры, рестораны) привлекая к себе внимание многочисленных инвесторов. Сохранившаяся историческая застройка, близость к центральной части города, прекрасные видовые точки на Псковский Кремль (обзор стен и башен Псковского Кремля и Троицкого собора) являются причинами, по которым Запсковье становится все более привлекательным для жителей и гостей древнего города. 
В результате реализации подпроектов «Ансамбль Псковского Кремля: Варлаамовский угол (башни и стены Окольного города)» и «Двор Постникова» будут сохранены и восстановлены, а также вовлечены в социокультурный оборот значимые объекты культурного наследия федерального значения, создан финансовый поток от продажи билетов, сувениров, работы ремесленных мастерских, лавок, пунктов питания (задействован малый бизнес), будут созданы новые рабочие места. Исторический район Запсковья станет удобным и привлекательным местом для гостей и жителей Пскова. 
Работы, выполняемые за счет средств регионального бюджета:
•	устройство внешних инженерных сетей;
•	благоустройство территории;
•	проведение спасательных археологических раскопок (на трассах инженерных коммуникаций и архитектурно-археологические исследования башен и прясел стен);
•	музеефикация объекта (приобретение экспозиционно-выставочного оборудования и монтаж музейных экспозиций);
•	Воссоздание пешеходного моста через реку Пскову (за счет привлечения частных инвестиций).
 «Ансамбль Псковского Кремля: Варлаамовский угол (башни и стены Окольного города)».
В настоящее время не эксплуатируется, используется как часть обзорного маршрута, при этом не связан с основным маршрутом от парка Победы, но в связи с восстановлением моста ситуация изменится.
По пряслу крепостной стены между Варлаамовской и Высокой башнями планируется организовать пешеходный обзорный маршрут. Через реку Пскову будет воссоздан пешеходный мост.
Предполагается реставрация с приспособлением для музейных функций. Будут доступны для посещения башни Плоская, Высокая и Варлаамовская, внутри будет размещены музейные экспозиции «Оборона Пскова от войск Густава Адольфа в 1615 г.», «Иностранцы о Пскове» и др.
Башня Плоская восстановлена в габаритах в 1968 году. 
Башня Высокая также была восстановлена в габаритах при проведении реставрационных работ в 60-80-х годах 20-го столетия 
Со стороны Запсковья, от Высокой башни до Варлаамовской наугольной башни, по берегу реки Великой протянулось прясло каменной стены протяженностью 210 м. Кладка стен выполнена в стиле особого каменного орнамента – «бегунца». 
Варлаамовская башня была построена в 1500 году. Диаметр существующей в настоящее время части башни составляет около 14.0 метров, высота каменных стен - около 7.0 м. Часть башни погребена под слоем известняка и растительного грунта, что обеспечило её частичное сохранение до наших дней.
После проведения работ по реставрации и приспособлению участка крепостного комплекса под музейно-выставочные нужды ландшафтно-визуальные характеристики участка существенно не изменятся, однако восприятие облика и силуэта самого памятника снаружи благодаря консервационным мероприятиям по Варлаамовской башне и  большему его раскрытию существенно усилится. Формы, материалы и габариты сохраняются. На основании комплекса изыскательских работ (в т.ч. архивные и исторические исследования) будет выполнена корректировка силуэтного решения шатровых завершений башен Высокая и Плоская.
Новыми архитектурными элементами будут шатровое завершение Варлаамовской башни с панорамной защитой остеклением верхней части стен башни, а так же деревянная лестница на уровень боевого хода стены с вертикальным подъемником для маломобильных групп населения. Все разрушенные части и детали памятника реставрируются и воссоздаются по аналогам. 
К объекту подводятся согласно ТУ: кабель электроснабжения; оптоволоконный телекоммуникационный кабель, организуется защита от грызунов. Оборудование башен системой отопления не предусмотрено. Проветривание и вентиляция внутреннего пространства башни – естественное. Режим водоотведения с территории сохраняется прежний. Для усиления визуальных характеристик объекта запроектирована архитектурная подсветка в темное время суток.
Комплекс работ
Варлаамовская башня: концептуальное решение - восстановление силуэта в традиционном объемно-пространственном решении с консервацией участка башни стеклянным ограждением, восстановление деревянного режевого шатра, открытие 1-го уровня боя, понижение уровня культурного слоя.
Проектными решениями предусмотрены следующие виды работ: реставрация фундамента: снятие культурного слоя грунта до раскрытия 1-го уровня боя; раскрытие фундамента с очисткой поверхностей от загрязнений и биопоражений; вычинка и укрепление валунной и каменной кладки; устройство ж/б обоймы в уровне фундамента по периметру башни с устройством вертикальной гидроизоляции.
Реставрация стен: частичный демонтаж каменной кладки ограждающей стены с вычинкой, дезинфекцией и удалением биопоражений; перекладка участков стен со значительными дефектами; камнеукрепление кладки стен с инъецированием трещин; возведение части основного объёма каменной кладки до уровня установки шатра; устройство металлокаркаса под установку витража; устройство витража; выполнение облицовочного слоя каменной кладки; обработка конструкций защитными составами. 
Кровля: устройство ряжевой рубленой конструкции шатрового завершения с покрытием из продороженного тёса за два раза в разбежку; защитная обработка древесины; изготовление прапора. Внутренние работы: выемка балластного грунта из внутреннего объёма башни; устройство смотровых площадок; устройство внутренних деревянных лестниц; устройство кованных, стеклянных и столярных заполнений бойниц и проёмов; установка инженерного оборудования. 
Прясло стены между Высокой и Варлаамовской башнями: в проекте реставрации учтены результаты инженерных обследований и комплексных научных исследований, указывающих на исторический уровень действующей поверхности, как оптимальный для сохранения и музеефикации прясла стены. Проектными решениями предусмотрены следующие виды работ. Реставрация стены: локальное понижение уровня поверхности в зонах проездных ворот для сопряжения с рельефом; частичный демонтаж каменной кладки участка примыкания стены к башне Варлаамовской с вычинкой, дезинфекцией и удалением биопоражений; восстановление утраченного участка стены с сопряжением кладки башни; устройство дренажного сброса в сторону реки Великая; очистка от загрязнений и локальная обработка стены от биопоражений;  локальное восстановление наружного (облицовочного) слоя из местного известкового камня на известняково-песчаном растворе с креплением к существующей кладке при помощи металлических анкеров; восстановление (в том числе инъецированием) и зачеканка швов; обработка камнеукрепляющими и защитными составами. Кровля и лестницы: демонтаж изношенного деревянного покрытия и стропильной системы;  устройство стропильных и подстропильных деревянных конструкций и ограждений; устройство лестницы и кровли подъёма на стену, с установкой подъёмника МГН; пропитка древесины защитными составами; установка инженерного оборудования. Усиление и ремонт фундаментов не требуется.
Башня Высокая (Воскресенская): Проектными решениями предусмотрены следующие виды работ. Реставрация фундамента: выемка грунта для раскрытия уровня 1-го боя; устройство шпунтового и защитного ограждения на период строительства для предотвращения разрушения грунта вдоль  береговой линии; 
устройство ж/б обоймы по наружному периметру существующего фундамента; устройство вертикальной гидроизоляции; устройство булыжной отмостки по периметру. 
Реставрация стен: частичный демонтаж конструкций ограждающей стены в уровне 6-го яруса; очистка поверхности кладки от грязи; обработка стены от биопоражений; возведение каменной кладки из блоков Псковского известняка на известняково-песчаном растворе; вычинка локальных участков каменной кладки, восстановление и зачеканка швов; устройство и раскрытие ярусных бойниц и проёмов; обработка камнеукрепительными и защитными составами. 
Реставрация кровли: демонтаж кровельной конструкции; устройство стропильной конструкции шатрового завершения с покрытием из продороженного тёса; реставрация прапора. 
Внутренние работы: устройство ярусов по балкам из брёвен с настилом из деревянных плах; устройство внутренних деревянных лестниц; 
обработка деревянных конструкций защитными составами; устройство кованных, стеклянных и столярных заполнений бойниц и проёмов; 
установка инженерного оборудования. 
Для сопряжения рельефа Окольного города и береговой полосы у Башни Высокая производится устройство ж/б подпорной стены с лестницей. Облицовка конструкции выполняется местным известняком. 
Башня Плоская:. 
Предусмотрены следующие работы. 
Реставрация фундамента: устройство шпунтового и защитного ограждения; выемка грунта для раскрытия уровня 1-го боя; демонтаж поздней набетонки в основании башни; устройство вертикальной гидроизоляции; устройство булыжной отмостки по периметру. 
устройство шпунтового и защитного ограждения на период строительства для предотвращения разрушения грунта вдоль  береговой линии; 
Реставрация стен: локальный демонтаж наружного слоя стены «новая кладка» с последующим восстановлением (обеспечить соединение новой и старой кладки, основанием для новой кладки принять основание башни); устройство проёмов в соответствии с архитектурно-планировочными решениями; расчистка и промывка поверхностей стен; вычинка локальных участков каменной кладки, восстановление и зачеканка швов; обработка кладки антисептиками, камнеукрепительными и защитными составами. Реставрация кровли: демонтаж стропильной конструкции с последующим восстановлением в соответствии с архитектурно-планировочными решениями; демонтаж покрытия кровли с последующим восстановлением; антикоррозийная обработка и окраска прапора; пропитка древесины защитными составами. 
Внутренние работы: демонтаж несущих конструкций трёх ярусов с последующим восстановлением; устройство внутренних лестниц; устройство наружной лестницы, с разборкой участка существующей стены; пропитка древесины защитными составами;
 установка инженерного оборудования. 
Благоустройство территории: вертикальная планировка территории с локальным понижением уровня поверхности земли согласно проектным решениям,
 устройство дренажного сброса водного подпора со стороны Окольного города в сторону реки Великая, подготовка почвы под посев газона, локальное устройство дорожных покрытий и дорожек, посев газонных трав.
Устройство дополнений к наружному электроосвещению и художественной подсветке.
Проектом предусмотрен доступ маломобильных групп населения объектам Башня Высокая, Башня Варлаамовская и  участок каменной стены от Высокой до Варлаамовской башни. На ярусах Башен установлены интерактивные киоски, для возможности получения информации об экспозиции и истории объекта. Учитывая недоступность Плоской башни для маломобильных групп населения о ней предусмотрена интерактивная экспозиция в Высокой башне. Так же стационарный интерактивный мультимедийный киоск предусматривается у подъема на прясло Стены.
 «Двор Постникова»
 - проект развития (расширения) Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.
 Подпроект включает 2 объекта: Мешок I и Мешок II. 
Двор Постникова, вероятно, был одним из последних богатых псковских каменных жилых построек, сохранявших традиции каменной архитектуры XVII в. и проявляющим самобытные черты псковского гражданского зодчества. 
Объекты находятся в непосредственной близости от Псковского Кремля и «Варлаамовского угла». В комплексе зданий «Двора Постникова» планируется разместить четыре тематических блока:
 в здании Мешок I планируется разместить «Музей книги» на основе материалов Древлехранилища (отдела рукописных и редких книг, где представлены фонды многочисленных псковских библиотек XV-XX вв. ГБУК «Псковского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника) и «Музей истории Пскова». Древний город Псков с его более чем 1100-летней богатой историей до сих пор не имел полновесной исторической экспозиции, хотя Псковский музей-заповедник имеет большое количество экспонатов для отражения всех периодов истории города. 
В Доме Постникова II – планируется размещение – «Образовательного центра» для внедрения инновационных форм в работе с детьми в изучении культурно-исторического наследия, и «Информационно-туристического центра ГБУК «Псковского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника», где будут предоставляться услуги по информированию и консультированию населения, гостей города.
Объект культурного наследия расположен в северной части г. Пскова в историческом районе Запсковье, в юго-восточной части квартала ограниченного с севера ул. Школьная, с запада – ул. Набат, с востока – ул. О. Кошевого и с юга – улицей Леона Поземского. Представляет собой комплекс двора купца Посникова, состоящий из двух зданий каменных палат: двухэтажного с подклетом здания (Мешок-I) и одноэтажного с подклетом здания (Мешок-II), ориентированных торцевыми восточными фасадами на ул. О. Кошевого, присвоен адрес – ул. О. Кошевого, д.2.
В настоящее время здания не эксплуатируются и имеют вид, исторически сложившийся к концу XVIII века, с отдельными утратами и искажениями позднейшего времени.  
Вход в здания устроен со стороны дворовой территории. Здание «Мешок-1» двухэтажное, на высоком подклете, прямоугольное в плане  (размер в плане 30.24м  х 19.5м) с поздней конструкцией кровли и одноэтажной пристройкой парадного входа со стороны дворового фасада. 
Здание «Мешок-2» представляет собой одноэтажное каменное на высоком подклете, прямоугольное в плане здание, вытянутое параллельно главному дому Постникова («Мешок–1»). Размер здания в плане: длина 31,53м и 30,06м, ширина 9,4 м по наружным стенам. Инженерных систем в строениях нет (утрачены).
После проведения работ по реставрации и приспособлению ансамбля строений «Двора Постникова» под музейно-выставочные нужды ландшафтно-визуальные характеристики участка существенно не изменятся, однако восприятие облика и силуэта самого памятника снаружи благодаря восстановлению исторических объёмно-пространственных характеристик и въездной группы с понижением уровня дневной поверхности до сохранившихся фрагментов булыжного мощения существенно усилится. Формы, материалы и габариты сохраняются. Экспозиционное оборудование для памятника разрабатывается отдельным проектом. Новыми архитектурными элементами будут консервирующая терраса с газоном на месте утраченных строений двора с ограждающей стенкой, а так же воссозданная по историческим фотографиям въездная группа. Все разрушенные части и детали памятника реставрируются и воссоздаются согласно реставрационным решениям. К объекту подводятся согласно ТУ: кабель электроснабжения; оптоволоконный телекоммуникационный кабель, трубопровод холодного водоснабжения, трубопровод ливневой и хозяйственно-бытовой канализаций.
Комплекс работ по реставрации. 
На основании результатов и выводов проведённых комплексных научных исследований, проектом предусматривается максимально возможная  научно обоснованная реставрация, воссоздание исторической объёмно-пространственной и функционально-планировочной композиции, а также сохранение и наполнение архитектурно-художественного стилистического и самобытного облика, смысла и содержания памятника на середину XVIII века. 
Здание «Мешок-1»: концептуальное решение - восстановление силуэта в традиционном объемно-пространственном решении с понижением уровня культурного слоя до исторических отметок и восстановлением исторической конфигурации входной группы.
Здание «Мешок-2»: концептуальное решение - восстановление силуэта в традиционном объемно-пространственном решении  с понижением уровня культурного слоя до исторических отметок и восстановлением исторической конфигурации входной группы. Кровля восстанавливается в прежних исторических отметках.
Воссоздаётся участок сплошной каменной ограды двора, соединяющий оба здания по восточной границе усадьбы и формирующий главный фасад всего комплекса «Двор Постникова» со стороны улицы О. Кошевого. Воссоздаются первоначальные каменные въездные ворота в усадьбу, состоявшие из проездной арки с треугольным фронтоном на стене над ней и трапециевидной арки калитки. 
Сплошную каменную ограду двора с западной стороны предлагается восстановить на обнаруженных фрагментах фундамента по всему периметру усадьбы на высоту до 0.5 метра.
 Во внутреннем дворе усадьбы предусмотрено снятие-срезка уровня культурного слоя на глубину до 0.4 м, до поверхности сохранившихся фрагментов исторического мощения площади двора природным гранитным речным булыжником. 
Выявленные в ходе исследования территории двора фрагменты фундаментов утраченных строений усадебного комплекса имели хозяйственное назначение. 
Предлагается после срезки наносного культурного слоя до отметки исторического мощения двора и выноса мусора советского периода провести работы по очистке, укреплению, выравниванию площадки и укладке под мощение подстилающего слоя. 
Работы по докладке из аналогичного материала фрагментов стены несохранившейся хозяйственной постройки (у западной границы усадьбы) на высоту 0.3 метра над уровнем мощения двора с последующей разбивкой зелёного газона в пределах восстановленной стены и ограды двора. 
Воссоздание каменного одноэтажного здания хозяйственного назначения, располагавшегося по западной границе участка двора, настоящим проектом не предусматривается.    
Проектными решениями предусмотрены следующие виды работ.
Здание «Мешок-1». 
Реставрация фундамента: снятие культурного слоя грунта до исторических отметок; раскрытие фундамента с очисткой поверхностей от загрязнений и биопоражений; вычинка и укрепление валунной и каменной кладки; устройство ж/б обоймы в уровне фундамента по участку периметра здания с устройством вертикальной гидроизоляции; устранение капиллярного подсоса методом инъецирования; устройство глиняного замка, дренажа и отмостки для отвода вод от фундамента по всему периметру; устройство вводов инженерных коммуникаций. 
Реставрация стен:  проведение комплексных первоочередных противоаварийных мероприятий по укреплению аварийных и проблемных участков несущих капитальных стен по осям А-Г и 1,3-5;  замена существующих тяжей и устройство анкерного усиления стен по осям А-Г/1-3; 
демонтаж поздних перегородок и закладок; реставрация каменной кладки ограждающей стены с расчисткой и промывкой поверхностей, вычинкой, дезинфекцией и удалением биопоражений(особенно в местах контакта с грунтом); перекладка участков стен со значительными дефектами; камнеукрепление кладки стен с инъецированием трещин; проведение работ по укреплению, реставрации, восстановлению и воссозданию утраченных и разрушенных основных несущих конструкций каменных стен и сводов перекрытий; реставрация карниза; выполнение работ по декоративным элементам резьбы по камню (полуколонны парадного крыльца, карниз, киот);
 демонтаж позднего тамбура главного входа; 
реставрация и восстановление оконных и дверных проёмов с каменными и деревянными перемычками, закладка поздних проёмов; устройство внешних оконных и дверных заполнений согласно реставрационных решений (кованые решетки и двери с закладными элементами и деталями, дубовые рамы со стеклопакетами с возможностью наложения имитации слюдяного заполнения, ставни, деревянные двери и пр.); 
обработка конструкций защитными составами; воссоздание каменной въездной группы с заполнением проёмов согласно реставрационным решениям; устройство объединяющей подпорной каменной стены западной части двора; покрытие стен известково-цемяночной обмазкой с наложением известковой побелки. 
Кровля:  демонтаж покрытия, стропильной и подстропильной конструкций кровли; возведение новых конструкций кровли с покрытием из керамической черепицы; защитная обработка древесины; устройство закровельных дымников с флюгерами по реставрационным решениям. Устройство мансардного этажа с вспомогательными помещениями и демонстрационным залом.
Внутренние работы: демонтаж деревянных перекрытий и засыпок; монтаж деревянных перекрытий с настилом полов из плах по балкам и заполнением подпольного пространства; комплексные работы по щадящей очистке интерьеров от загрязнений и поздних красочных слоёв;
 реставрация каменных полов; реставрация и устройство внутренних каменных и деревянных лестниц; реставрация и восстановление дверных проёмов с каменными и деревянными перемычками, закладка поздних проёмов, 
раскрытие исторических ниш и проёмов;
 устройство внутренних оконных, дверных и нишевых заполнений согласно реставрационных решений (кованые решетки и двери с закладными элементами и деталями,  ставни, деревянные двери и пр.);
 обработка конструкций защитными и декоративными составами; 
демонтаж поздних печей и коммуникаций; проведение всего комплекса работ по воссозданию по аналогам или установке отреставрированного музейного образца  изразцовой печи; утепление подкровельного пространства с устройством перегородок и отделкой помещений под размещение административно-хозяйственного и инженерно-технического персонала; установка инженерного оборудования. Здание М1 будет доступно для МГН.
Здание «Мешок-2». 
Реставрация фундамента: 
снятие культурного слоя грунта до исторических отметок; раскрытие фундамента с очисткой поверхностей от загрязнений и биопоражений; вычинка и укрепление валунной и каменной кладки; устройство вертикальной гидроизоляции; устранение капиллярного подсоса методом инъецирования; устройство глиняного замка, дренажа и отмостки для отвода вод от фундамента по всему периметру; устройство вводов инженерных коммуникаций.
 Реставрация стен:  демонтаж поздних перегородок и закладок; реставрация каменной кладки ограждающей стены с расчисткой и промывкой поверхностей, вычинкой, дезинфекцией и удалением биопоражений (особенно в местах контакта с грунтом); перекладка участков стен со значительными дефектами; камнеукрепление кладки стен с инъецированием трещин; 
проведение работ по укреплению и реставрации основных несущих конструкций каменных стен и сводов перекрытий; реставрация карниза;
 реставрация и восстановление оконных и дверных проёмов с каменными и деревянными перемычками, закладка поздних проёмов; устройство внешних оконных и дверных заполнений согласно реставрационных решений (кованые решетки и двери с закладными элементами и деталями, дубовые рамы со стеклопакетами с возможностью наложения имитации слюдяного заполнения, ставни, деревянные двери и пр.); 
обработка конструкций защитными составами; покрытие стен известково-цемяночной обмазкой с наложением известковой побелки. 
Кровля:  демонтаж покрытия, стропильной и подстропильной конструкций кровли; возведение новых конструкций кровли на исторических отметках с покрытием из керамической черепицы согласно реставрационным решениям; защитная обработка древесины; устройство закровельных дымников с флюгерами по реставрационным решениям. 
Внутренние работы: демонтаж позднего ж/б перекрытия (локальный участок) и удаление засыпок; монтаж деревянных перекрытий с настилом полов из плах по балкам и заполнением подпольного пространства; 
комплексные работы по щадящей очистке интерьеров от загрязнений и поздних красочных слоёв; реставрация каменных полов;
 реставрация и устройство внутренних каменных и деревянных лестниц;
 реставрация и восстановление дверных проёмов с каменными и деревянными перемычками, закладка поздних проёмов, раскрытие исторических ниш и проёмов;
 устройство внутренних оконных, дверных и нишевых заполнений согласно реставрационных решений (кованые решетки и двери с закладными элементами и деталями,  ставни, деревянные двери и пр.); 
обработка конструкций защитными и декоративными составами; проведение всего комплекса работ по воссозданию по аналогам или установке отреставрированного музейного образца  изразцовой печи; 
утепление подкровельного пространства с устройством перегородок и отделкой помещений под размещение административно-хозяйственного и инженерно-технического персонала;
 установка инженерного оборудования. 
Для МГН доступен М1, там же установлен интерактивный киоск.
Предусмотрено оснащение обоих зданий полным комплексом инженерно-технических систем: вентиляция с механическим и естественным побуждением; электроотопление темперированием поверхностей с регулированием температуры по помещениям; холодное и горячее водоснабжение; канализация; противопожарные системы; слаботочные системы связи, сигнализации и виденаблюдения (системы контроля доступа и обеспечения эвакуации, тревожной сигнализации, беспроводные коммуникации и пр.);  система электроснабжения, включая освещение (в том числе музейное), заземление и молниезащиту; ОЗДС; средства и оборудование для МГН.
Здание «Мешок-2». 
Реставрация фундамента: 
снятие культурного слоя грунта до исторических отметок; раскрытие фундамента с очисткой поверхностей от загрязнений и биопоражений; вычинка и укрепление валунной и каменной кладки; устройство вертикальной гидроизоляции; устранение капиллярного подсоса методом инъецирования; устройство глиняного замка, дренажа и отмостки для отвода вод от фундамента по всему периметру; устройство вводов инженерных коммуникаций.
 Реставрация стен:  демонтаж поздних перегородок и закладок; реставрация каменной кладки ограждающей стены с расчисткой и промывкой поверхностей, вычинкой, дезинфекцией и удалением биопоражений (особенно в местах контакта с грунтом); перекладка участков стен со значительными дефектами; камнеукрепление кладки стен с инъецированием трещин; 
проведение работ по укреплению и реставрации основных несущих конструкций каменных стен и сводов перекрытий; реставрация карниза;
 реставрация и восстановление оконных и дверных проёмов с каменными и деревянными перемычками, закладка поздних проёмов; устройство внешних оконных и дверных заполнений согласно реставрационных решений (кованые решетки и двери с закладными элементами и деталями, дубовые рамы со стеклопакетами с возможностью наложения имитации слюдяного заполнения, ставни, деревянные двери и пр.); 
обработка конструкций защитными составами; покрытие стен известково-цемяночной обмазкой с наложением известковой побелки. 
Кровля:  демонтаж покрытия, стропильной и подстропильной конструкций кровли; возведение новых конструкций кровли на исторических отметках с покрытием из керамической черепицы согласно реставрационным решениям; защитная обработка древесины; устройство закровельных дымников с флюгерами по реставрационным решениям. 
Внутренние работы: демонтаж позднего ж/б перекрытия (локальный участок) и удаление засыпок; монтаж деревянных перекрытий с настилом полов из плах по балкам и заполнением подпольного пространства; 
комплексные работы по щадящей очистке интерьеров от загрязнений и поздних красочных слоёв; реставрация каменных полов;
 реставрация и устройство внутренних каменных и деревянных лестниц;
 реставрация и восстановление дверных проёмов с каменными и деревянными перемычками, закладка поздних проёмов, раскрытие исторических ниш и проёмов
; устройство внутренних оконных, дверных и нишевых заполнений согласно реставрационных решений (кованые решетки и двери с закладными элементами и деталями,  ставни, деревянные двери и пр.); 
обработка конструкций защитными и декоративными составами; проведение всего комплекса работ по воссозданию по аналогам или установке отреставрированного музейного образца  изразцовой печи; 
утепление подкровельного пространства с устройством перегородок и отделкой помещений под размещение административно-хозяйственного и инженерно-технического персонала;
установка инженерного оборудования.
Благоустройство территории:
вертикальная планировка территории с локальным понижением уровня поверхности земли согласно проектным решениям, устройство дренажного сброса в систему ливневой канализации, прокладка внешних коммуникаций(водоснабжение, электроснабжение, канализация, устройство контура заземления), демонтаж поздних дорожных одежд и устройство каменного мощения брусчаткой, подготовка почвы под газон и посев газонных трав, посадка декоративных кустов.
Ансамбль внутреннего двора замкнут входной группой и стеной ограждения с приподнятой террасой. Терраса консервирует место утраченного здания и оформлена в виде газона с цветником. Со стороны ул. Леона Поземского участок оформлен с небольшим уклоном по рельефу в виде лужайки для дальнейшего устройства сквера с малыми архитектурными формами, выполняемыми на стадии рабочего проектирования. По границе сквера предусмотрены кустарниковые насаждения, а на лужайке устройство газона. Проезд пожарной машины осуществляется по запроектируемому комбинированному покрытию – брусчатке дорожек с докомпоновкой георешеткой по газону.
Площадка для разворота спецтранспорта предусмотрена. Для хранения легкового автотранспорта работников предусмотрена стоянка на 6 машино-мест.
Периметр обеспечивается ограждением с декоративными столбами для фонарного освещения территории. В отмостку встраиваются светильники декоративной подсветки фасадов.
Музейный квартал»
- проект развития главного музейного центра Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, ведущего музейно-туристического учреждения Псковской области. 
Целью подпроекта является создание центра музейно-туристического обслуживания в трех отреставрированных объектах культурного наследия: Поганкиных палатах, Здании бывшей Художественно-промышленной школы им. Н.Ф. Фан-дер-Флита, Доме Ксёндза. 
Объекты, входящие в состав “Музейного Квартала”, расположены в центре г. Пскова на территории, ограниченной ул. Некрасова, Музейным переулком, Комсомольским переулком и улицей Свердлова.
Реставрация объектов, входящих в единую зону музейно-туристического обслуживания “Музейный квартал”  реализуется с целью развития главного музейного центра Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, ведущего музейно-туристического учреждения Псковской области, использования дополнительных площадей для развёртывания выставок и экспозиций на уже действующих музейных объектах, проведения интерактивных мероприятий и обучающих семинаров. 

Историческим центром «Музейного квартала» является наиболее известный памятник самобытного гражданского псковского зодчества 17 века Поганкины палаты. 
Первоначальные строения каменных палат Поганкиных сохранились почти в полном объеме.  
Здание Палат Поганкина П-образное в плане расположено в южной части квартала, главный фасад обращен на ул. Некрасова. Главный вход осуществляется через парадное крыльцо, расположенное на дворовом фасаде западного корпуса. Все входы в здание организованы со стороны двора. 
Здание Палат состоит из трех объемов: трехэтажного (западный корпус), двухэтажного (южный корпус) и одноэтажного (восточный корпус). Объемную композицию дополняет каменное крыльцо на дворовом фасаде западного корпуса.
Крыша четырехскатная, покрыта оцинкованной кровельной сталью с полимерным покрытием, с перепадами по высоте, соответствующими этажности здания.
Архитектурный облик гладких фасадов характеризуется аритмичным расположением оконных проёмов.
Здание бывшей Художественно-промышленной школы им. Н.Ф. Фан-дер-Флита продолжает фасадную линию Поганкиных палат, входя с ним в единый комплекс зданий, объединённый замкнутым двором. 
В XVII-XVIII вв. территория входила в состав двора купца С.И. Поганкина, до этого она была разделена на несколько участков, находившихся в собственности у разных лиц.
Художественно-промышленной школы им. Н.Ф. Фан-дер-Флита представляет собой кирпичное одно-двухэтажное оштукатуренное  строение  на  высоком  цокольном  этаже  и  сложной  конфигурацией  крыши. 
Пространственная композиция здания разделена на два объёма: одноэтажный, с парадным входом со стороны улицы и двухэтажный, покоящийся на высоком цокольном этаже. Парадный вход  оформлен в виде дорического портика. Слева от ризалита парадного входа на главном фасаде часть фасада одноэтажного объёма решена в виде перехода с тремя высокими оконными проёмами. Стены главного фасада двухэтажного объёма здания украшены лепным декором. Со стороны внутреннего двора выделяется объём одноэтажной части с ризалитом двухэтажной лестницы в центре фасада,  ведущей  на  2-й  этаж  в  парадный  зал  и  в  помещения  цокольного  этажа. 
Дом Ксендза - один из немногих дошедших до нашего времени памятников гражданского строительства древнепсковского каменного жилого зодчества XVII в., практически сохранивший свой подлинный объём. 
Основной вход в здание оборудован со двора со стороны северо-восточного фасада.
Дом Ксендза представляет собой небольшие двухэтажные палаты (размеры в плане - 18.9х8.9 м) с каменным пристенным крыльцом и палаткой на северном дворовом фасаде. Кровля вальмовая. На фасадах в уровне верхнего этажа и палатки - оконные проемы с коробовой перемычкой в углублении для металлических ставень.
Крыша Дома Ксендза вальмовая, имеются два слуховых окна – по главному фасаду и одно слуховое окно по дворовому фасаду.
Комплекс работ по реставрации. 
Поганкины Палаты: 
выполняется реставрационный ремонт здания с сохранением существующего объема и силуэтного решения.
Проектными решениями предусмотрены следующие виды работ: 
•	Реставрация стен и фундаментов:  
•	расчистка фасадов и внутренних поверхностей стен; очистка от грязи;
•	биоцидная обработка поверхностей стен;
•	инъекционное укрепление каменной кладки;
•	заделка обрушенных участков кладки;
•	вычинка кирпичной кладки;
•	воссоздание штукатурного слоя с последующей окраской.
•	защита наружных поверхностей фундаментов здания с устройством 
•	вертикальной и горизонтальной гидроизоляции;
•	устройство новой  отмостки вокруг  здания;
•	укрепление конструкций крыльца главного входа;
•	реставрация существующих сводов;
•	демонтаж существующих поздних заполнений проемов. Изготовление и установка оконных и дверных заполнений, в т.ч. ставней. 
•	реставрация металлических элементов (металлические оконные решетки, металлические связи);  
•	устройство приямков;
•	устройство подпорной стены в связи с понижением отметки земли.
•	Реставрация кровли: 
•	полная замена существующего фальцевого покрытия на цементно-песчаную черепицу по всей площади покрытия; 
•	полная замена деревянной обрешетки;
•	восстановление гидроизоляции в местах опирания деревянных конструкций на стены;
•	ремонт, закрепление, подтяжка элементов;
•	ремонт соединений элементов;
•	ремонт опорных узлов стоек;
•	полная замена водосточной системы на кровле, с устройством антиобледенительной системы;
•	Внутренние работы: 
•	 реставрация с восстановлением дымовых труб;
•	реставрация изразцовых печей;
•	устройство семи входных групп из железобетона с облицовкой белокаменными плитами; 
•	демонтаж существующей лестницы и устройство новой  на стальном  металлическом каркасе с деревянными ступенями 
•	реставрация полов, восстановление покрытий полов;
•	музеефикация выполненных на этапе исследований зондажей и шурфов;
•	антисептирование и покрытие антипиреном  всех деревянных  конструкций;
•	демонтаж существующих деревянных конструкций чердачного перекрытия всего здания с последующей заменой, утепление чердачных перекрытий;
•	воссоздание деревянного перекрытия в одностолпной палате второго этажа;
•	Инженерное оборудование здания и прилегающей территории с устройством следующих систем: 
•	электроснабжения,
•	 наружного и внутреннего освещения, архитектурной подсветки,
•	молниезащиты, 
•	электроотопления,
•	вентиляции и кондиционирования, 
•	водоснабжения и водоотведения, в том числе внутреннего пожаротушения;
•	сетей cвязи, в т.ч. охранного телевидения и технологического видеонаблюдения, системы автоматической пожарной и охранной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, контроля управления доступом.
•	электрической дератизации;
•	автоматического пожаротушения.
Художественно-промышленной школы им. Фан дер Флита: 
выполняется реставрационный ремонт здания с сохранением существующего объема и силуэтного решения.
•	Реставрация стен и фундаментов:  
•	расчистка фасадов биоцидная обработка поверхностей фасадов;
•	инъекционное укрепление кирпичной кладки. Неглубокие трещины зачеканить  специальным раствором;
•	вычинка кирпичной кладки;
•	воссоздание штукатурного слоя на фасадах здания с последующей окраской;
•	восстановление утраченных декоративных элементов;
•	демонтаж существующих поздних заполнений проемов, воссоздание и также подбор оконной и дверной фурнитуры по историческим аналогам с покрытием защитными составами и окраской согласно колористическому решению;
•	укрепление  фундаментов, защита наружных поверхностей фундаментов здания с устройством вертикальной и горизонтальной  отсечной гидроизоляции,  отмостки;
•	организация световых приямков вдоль фасада по улице Некрасова (8 шт.);
•	устройство отливов оконных проемов и окрытий карнизов из оцинкованной стали с полимерным покрытием c окраской в соответствии с колористическим решением фасадов;
•	воссоздание металлического козырька над входом по историческим аналогам.
•	Реставрация кровли: 
•	ремонт или усиление элементов стропильной системы;
•	усиление опорных узлов стоек, утративших необходимую жесткость крепления;
•	ремонт соединений элементов по длине (по месту);
•	восстановление гидроизоляции;
•	устранение следов коррозии металлических элементов,
•	огрунтовка, огнезащита, окраска металлических элементов;
•	полная замена обрешетки и покрытия кровли;
•	восстановление утраченных фасонных элементов вокруг слуховых окон;
•	воссоздание металлического ограждения кровли, полная замена водосточной системы.
•	Внутренние работы: 
•	утепление чердачного перекрытия;
•	антисептирование и покрытие антипиреном деревянных конструкций;
•	реставрация дымовых труб;
•	реставрационный ремонт каменных напольных покрытий;
•	внутренняя отделка подсобных и технологических помещений;
•	устройство дополнительных кирпичных перегородок и проемов для организации вспомогательных помещений;
•	Восстановление интерьеров парадного зала 2-го этажа, в том числе:
•	паркетных полов; 
•	декоративных элементов стен и потолочного карниза;
•	дверных заполнений;
•	предметов интерьеров (настенные бра, люстры);
•	колористического решения.
•	Инженерное оборудование здания и прилегающей территории с устройством следующих систем: 
•	электроснабжения,
•	 наружного и внутреннего освещения, архитектурной подсветки,
•	молниезащиты, 
•	водяного отопления;
•	вентиляции и кондиционирования, 
•	водоснабжения и водоотведения, в том числе внутреннего пожаротушения;
•	сетей cвязи, в т.ч. охранного телевидения и технологического видеонаблюдения, системы автоматической пожарной и охранной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, контроля управления доступом.
•	электрической дератизации;
•	автоматического пожаротушения.
Дом Ксендза:
выполняется реставрационный ремонт здания с восстановлением исторического объема и силуэта.
Проектными решениями предусмотрены следующие виды работ: 
•	Реставрация стен и фундаментов:  
•	щадящая очистка участков фасадов и интерьеров здания от загрязнений, биопоражений и поздних красочных слоёв;
•	полная замена оконных и дверных заполнений, воссоздание металлических ставней;
•	устройство архитектурной подсветки фасадов здания;
•	укрепление фундаментов; устройство вертикальной и горизонтальной отсечной гидроизоляции для защиты стен и фундаментов;
•	Демонтаж существующей кровли с полной заменой деревянной конструкции на новую,  с окрытием из металла с полимерным покрытием, с устройством слуховых окон, водосточной системы. Свесы кровли и водосточные трубы предполагается оснастить антиобледенительной системой. Оголовки стояков вентиляции и печных труб выполнить в общей стилистике здания;
•	Внутренние работы: 
•	реставрация полов из известняковых  плит в помещениях подклета и вестибюле первого этажа;  устройство полов из деревянной доски в выставочных помещениях первого этажа;
•	музеефикация выполненных на этапе производства работ зондажей печур и шкафных ниш;
•	восстановление в прежних габаритах оконного проема западного помещения;
•	докомпановка ступеней внутристенной лестницы;
•	обработка конструкций антисептиками, антипиренами;
•	демонтаж поздних лестниц с устройством новых;
•	воссоздание деревянных чердачных перекрытий.
•	Инженерное оборудование здания и прилегающей территории с устройством следующих систем: 
•	электроснабжения,
•	 наружного и внутреннего освещения, архитектурной подсветки,
•	молниезащиты, 
•	электроотопления,
•	вентиляции и кондиционирования, 
•	водоснабжения и водоотведения,
•	сетей cвязи, в т.ч. охранного телевидения и технологического видеонаблюдения, системы автоматической пожарной и охранной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, контроля управления доступом.
•	электрической дератизации;
	Помимо вышеуказанных работ, планируется благоустройство территории объектов, обустройство автостоянки, организация вспомогательных зданий для обслуживания комплекса (КПП во дворе Поганкиных Палат, Хозпостройка на территории Дома Ксендза), архитектурная подсветка фасадов зданий, а также демонтаж строительных конструкций и инженерного оборудования, выполненных на объектах в более поздние строительные периоды. Проектом предусмотрена установка подъемного оборудования для доступа МГН во всех зданиях комплекса.
Покровская башня
Объект культурного наследия расположен в центральной части г. Пскова на территории квартала, ограниченного берегом реки Великой, ул. Кузнецкой и перекрестком, образованным ул. Свердлова и В. Шуйского.
Башня является архитектурной доминантой района, примыкающего к южной части стен Окольного города.
Реставрация объекта “Комплекс крепостных сооружений Окольного города: Покровская башня”, XV в. реализуется с целью спасения и сохранения памятника всемирного значения, которым является южный участок Псковской крепости XV-XVII вв. – памятник градостроительного и фортификационного искусства, самобытного Псковского зодчества и крупных исторических событий Российского государства. 
Реставрация производится с учетом инженерного приспособления и музейного обустройства Покровской башни для размещения в ней экспозиции, посвященной героическим оборонам Пскова на протяжении его тысячелетней истории.
 Планируется изготовить и разместить в башне копии исторических картин, посвященных оборонам Пскова, диорамы, образцы военной амуниции, снаряжения, вооружений и военной техники прошлых эпох, археологические находки и другие материалы. 
В число запланированных к размещению копий картин входят широко известные работы художников: Карла Брюллова «Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 г.» и Яна Матейко «Стефан Баторий под Псковом».
После проведения работ по реставрации и приспособлению участка комплекса Покровской башни под музейно-выставочные нужды ландшафтно-визуальные характеристики участка существенно не изменятся, однако эффект восприятия облика и силуэта самого памятника снаружи, благодаря реставрационным мероприятиям, а также  устройству архитектурной подсветки, существенно усилится, внешний облик сооружений будет сохранен.
Планируется комплексное благоустройство территории, в том числе организация музеефикации подземных слухов, обозначение контуров сооружений, не сохранившихся до наших дней, выполненное с использованием элементов благоустройства, организованно с учетом концепции максимального сохранения режима работы действующего Храма Покрова и Рождества Богородицы от Пролома. Проектом предусмотрены вспомогательные сооружения для нужд Храма. А также:
•	вертикальная планировка территории c понижением уровня земли вокруг башни и прясел;
•	подготовка почвы под посев газона, устройство дорожных покрытий и дорожек, установка малых архитектурных форм, посев газонных трав; 
•	организация наружного освещения в границах проектирования, архитектурная подсветка фасадов сооружения;
•	строительство зданий вспомогательного назначения – санузла и контрольно-пропускного пункта;
организация автостоянки, площадки с контейнерами для сбора мусора.
Указанные мероприятия позволят использовать памятник также как часть пешеходного маршрута для наружного визуального осмотра.   Формы, материалы и габариты сохраняются.  Экспозиционное оборудование для памятника разрабатывается отдельным проектом.
Новыми архитектурными элементами снаружи будут конструкции музеефикации подземных слухов южного прясла, металлические лестницы на обоих пряслах, вспомогательные сооружения – санузел и КПП в северной части территории.
Все разрушенные части и детали памятника реставрируются и воссоздаются по аналогам. К объекту подводятся согласно ТУ: кабель электроснабжения; оптоволоконный телекоммуникационный кабель, сети водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации.
Предполагается организация внутреннего пространства башни таким образом, чтобы максимально сохранить внутренний объем башни для визуального обзора и восприятия.
По требованиям законодательства, а также МБРР разработан отдельный План природоохранных мероприятий при проведении работ по реставрации объектов культурного наследия.

Заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по культуре В.Д. Куприн предложил проект поддержать.

Иных предложений, а также возражений и замечаний не поступило.

Согласно Положению о публичных слушаниях принято заключение о результатах публичных слушаний.
Предложено изложить заключение  в следующей редакции:
1. По итогам обсуждения Плана природоохранных мероприятий при проведении работ по реставрации объектов культурного наследия Псковской области принято решение одобрить указанный проект.
2. Заключение и протокол публичных слушаний направить  Главе города Пскова для информации, в Администрацию города Пскова, для официального опубликования (обнародования) в газету «Псковские Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков». 

Председательствующий публичных слушаний                                                           С.В. Гаврилов

Секретарь публичных слушаний						                       Л.В. Воинова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ПУБЛИЧНЫХ   СЛУШАНИЙ
по вопросу:
«Об обсуждении Плана природоохранных мероприятий при проведении работ по реставрации объектов культурного наследия Псковской области»

1. По итогам обсуждения Плана природоохранных мероприятий при проведении работ по реставрации объектов культурного наследия Псковской области принято решение одобрить указанный проект.
2. Заключение и протокол публичных слушаний направить  Главе города Пскова для информации, в Администрацию города Пскова, для официального опубликования (обнародования) в газету «Псковские Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков». 

Председательствующий публичных слушаний                                                           С.В. Гаврилов

Секретарь публичных слушаний						                       Л.В. Воинова